Smartflex, nová řada celoročních pneumatik výrobce Hankook pro nákladní vozidla určená pro různé provozní a povětrnostní podmínky
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Výrobce Hankook uvádí na trh novou řadu celoročních pneumatik Smartflex, určenou pro nákladní vozidla, které lze používat za všech rozmanitých povětrnostních podmínek, které panují na vozovkách během celého roku. Řada „Smartflex“ je konstrukčně určena na středně dlouhé a dlouhé tratě a vyrábí se na řídící a hnací nápravy. Díky osvojení a aplikaci nových technologií, splňují tyto pneumatiky požadavky zákazníků, ohledně bezpečnosti a hospodárnosti jízdy.
Neu-Isenburg/Německo, 25. dubna 2013 – Nepředvídatelné povětrnostní podmínky během celého roku, které občas bývají nečekaně netypické a extrémní pro dané roční období vedly výrobce prémiových pneumatik Hankook k tomu, aby na trh uvedl novou řadu celoročních pneumatik pro nákladní vozidla na středně dlouhé a dlouhé tratě. Nová řada se nazývá Smartflex a je důmyslným a flexibilním řešením pro nákladní vozidla a autobusy, tím splňuje očekávání a potřeby provozovatelů příslušných vozových parků. Řadu Smartflex tvoří pneumatiky ve třech rozměrech, určené jak na řídící, tak i hnací nápravu, které splňují požadavky dnešní doby ohledně vyšší kapacity nákladu, jakož i ohledně bezpečnosti jízdy za extrémně se měnících povětrnostních podmínek na vozovce.
Pneumatiku Hankook Smartflex AH31 tvoří pětice žeber a je určena pro řídící nápravu pro dálkovou i regionální dopravu. Dodává se v rozměrech 295/80 R 22,5, 315/80 R 22,5 a 315/70 R 22,5. Pneumatika je vybavena moderní technologií „Spirálově vynutého nárazníku“ (Spiral Coil Technology) výrobce Hankook, spočívající v navinutí nekonečného ocelového nárazníku mezi tradiční vysoce pevné ocelové nárazníky, což se projevuje významně zvýšenou odolností nárazníkové vrstvy. Nová aplikovaná technologie je jednoznačně efektivní podporou jak pro prodlouženou životnost pneumatiky, tak i pro navýšení nosnosti. Kromě toho tato technologie zajišťuje rovnoměrný otisk kontaktní plochy pneumatiky s vozovkou, což se projevuje ve zlepšených vlastnostech řízení a valivého odporu. Funkce „Vyrovnávání postupného opotřebení běhounu (Tred Wear equlizer Stepper) v podobě malých podpůrných bloků na vnějších žebrech č 2 a č 4 jsou efektivní prevencí před jednostranným nepravidelným opotřebováním. 
Pneumatika Hankook Smartflex DH31 se dodává také rozměrech 295/80 R 22,5, 315/80 R 22,5 a 315/70 R 22,5 a je odpovídající pneumatikou na hnací nápravy pro dálkovou i regionální dopravu. Provedení běhounu pneumatiky tvoří 6 tuhých žeber a šestihranné bloky za účelem dosažení dokonalejší přilnavosti k vozovce, vyššího kilometrického výkonu, snížení nepravidelného opotřebování. Samoregenerující lamely, které jsou inovací patentovanou výrobcem Hankook, se nachází ve středu každého bloku a jsou preventivním opatřením před prasklinami hran bloků, což se projevuje dobrou trakcí po celou dobu životnosti pneumatiky. 
Ve všech pneumatikách Smartflex je aplikováno nedávno představené řešení 3D lamel, které jsou prořezané do plné hloubky bloků. To se projevuje v obzvlášť rovnoměrném opotřebování dezénu, což umožňuje další navýšení celkového počtu ujetých kilometrů a tím také v účinné hospodárnosti provozu pneumatik. V případě pneumatik na hnacích nápravách se 3D-drážky projevují velmi vysokou trakcí po celou ždobu životnosti pneumatiky. 

„Dopravní průmysl lze zajisté považovat za tepny průmyslové společnosti, což se projevuje dnes obvykle očekávaným dodáváním téměř všech vyráběných produktů včas“, vysvětluje Hee-Se Ahn, vice-president pro Marketing a Prodej společnosti Hankook Tire v Evropě. „Proto je naší povinností poskytovat řešení, která provozovatelům vozových parků umožňují plnit flexibilně nekompromisní požadavky, týkající se transportu, a to bez ohledu na povětrnostní podmínky, na stav vozovky či vozidla. Tato skutečnost se stala pro nás pohnutkou pracovat na vývoji nové řady celoročních pneumatik Smartflex, které nyní ztělesňují bezpečné a důmyslné řešení v kombinaci s nejvyšším stupněm provozní flexibility.“ 
Prodej pneumatik Smartflex od výrobce Hankook bude zahájen v Evropě ve třetím čtvrtletí 2013 a v rozměru 295/80 R 22,5 ve čtvrtém čtvrtletí 2013. 
Pneumatiky Hankook „SMARTFLEX“: Technická specifikace 
„SMARTFLEX“ AH31: bezdušová celoroční pneumatika na řídící nápravy, pro dálkovou i regionální dopravuě. 
1. Spirálově vinutý podpůrný nárazník, široký běhoun a tuhá ramenní oblast: 
- Navýšení nosnosti a rovnoměrný otisk kontaktní plochy pneumatiky s vozovkou 
- Vyšší celkový počet ujetých kilometrů a dobrá ovladatelnost
- Lepší řídící vlastnosti, odezva a směrová stabilita
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2. 3D lamely a technologie „Vyrovnávání postupného opotřebení běhounu (Tred Wear Equaliser Stepper): 
- Zdokonalená trakce a navýšení celkového počtu ujetých kilometrů, méně častý výskyt nepravidelného opotřebení 
- Snížení jednostranného nepravidelného opotřebení
- Označení M+S pro všechny rozměry 
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3. Provedení produktové řady: 
Rozměr: Nostnostní Rychlostní: EU-značení M+S: Dodává se 
index: index: Hodnoty: od: 
295/80 R 22.5 152/148 M C/B 72 dB √ 4. Q/2013
315/80 R 22.5 156/150 L C/B 72 dB √ 3 Q./2013
315/70 R 22.5 156/150 L C/B 72 dB √ 3 Q/2013
„SMARTFLEX“ DH31: bezdušová celoroční pneumatika na hnací nápravy, pro dálkovou i regionální dopravu 
1. Pevný dezén, uspořádaný do 6ti žeber tvořených 6ti hrannými bloky 
- Dokonalejší trakce, záběr a ovladatelnost 
- Označení M+S pro všechny rozměry
[image: Hankook]
2. Samoregenerující lamely (SR), patentovaná technologie výrobce Hankook, a technologie 3D lamel: 
- Kontrolované opotřebení a rozevírání 
- Zachování stejné úrovně trakce po celou dobu životnosti
- Dobrá celková trakce, navýšení celkového počtu ujetých kilometrů a snížení nepravidelného opotřebování 
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3. Provedení produktové řady: 
Rozměr: Nosnostní Rychlostní: EU-značení M+S: Dodává se
index: index: Hodnoty: od: 
295/80 R 22.5 152/148 M D/C 75 dB √ 4. Q/2013
315/80 R 22.5 156/150 L D/C 75 dB √ 3. Q/2013
315/70 R 22.5 154/150 L D/C 76 dB √ 3. Q/2013
O společnosti Hankook Tire
Společnost Hankook Tire patří k celosvětově největším výrobcům pneumatik, zaznamenávající nejrychlejší růst ve svém odvětví. Mezi své produkty řadí inovativní, vysoce výkonné radiální pneumatiky pro osobní automobily, lehké nákladní automobily, automobily typu SUV a 4x4, nákladní automobily a autobusy, jakož i pro závodní automobily v oblasti motosportu (okruhové závody /závody rallye). 
Výrobce Hankook Tire vynakládá veškeré své úsilí aby poskytoval spotřebitelům nejlepší možnou kvalitu a jízdní vlastnosti pneumatik aneustále masivně investuje do výzkumu a vývoje, probíhajícího ve vlastních centrech pro výzkum a vývoj, která se nachází v Koreji, Německu, USA, Číně a Japonsku. Vývoj pneumatik přizpůsobených pro potřeby Evropského trhu, jakož i produktů určených jako originální vybavení nových automobilů a splňující náročné požadavky vedoucích evropských automobilek, probíhá v regionálním Technickém centru, v Hannoveru, v Německu. Výroba probíhá v nejmodernějším výrobním závodu ve městě Rácalmás, v Maďarsku, který byl uveden do provozu v červnu 2008. Více než 2 000 zaměstnanců působí při denní produkci 34 000 pneumatik (což odpovídá dvanácti miliónům pneumatik ročně) pro osobní automobily, automobily typu SUV a nízko-tonážní nákladní automobily. 
Hlavní sídlo společnosti Hankook Tire v Evropě se nachází ve městě Neu-Isenburg, poblíž Frankfurtu nad Mohanem. Výrobce provozuje své pobočky v dalších evropských zemích, např. v Německu, ve Velké Británii, Francii, Itálii, Španělsku, Holandsku, Maďarsku, Rusku, Turecku, Švédsku a Polsku. Produkty Hankook se prodávají přes regionální distributory na dalších lokálních trzích. Výrobce Hankook Tire zaměstnává přes 20 000 zaměstnanců po celém světě, ve víc než 180 zemích. Mezinárodní vedoucí výrobci automobilů se spoléhají na pneumatiky značky Hankook, které využívají jako originální obutí nových automobilů. Více než 30 procent globálního prodeje společnosti se vytváří v Evropě a státech SNS.
Více informací je uvedeno na internetových stránkách www.hankooktire-press.com  nebo
www.hankooktire-eu.com
Kontakty:
JOPECO spol. s r.o. | U Cihelny 1751, 547 01 Náchod | Česká republika

	Tomáš Brandejs
Obchodní ředitel
Mob.: +420 603 229 848

tomas.brandejs@jopeco.cz
	Zdeněk Oulehla
Obchodní zástupce
Mob.: +420 603 229 846

zdenek.oulehla@jopeco.cz
	Andrea Kordová
Obchodní oddělení - podpora
Mob.: +420 737 214 094
Tel.: +420 491 401 942
andrea.kordova@jopeco.cz
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